CAM-Ausgabe für AktuellesProjekt uBoard_III.T3001
Ausgabe am 07. Jan 2014, 11:54h
AktuellesProjekt erzeugt mit TARGET 16.5.0.66 discover
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V16.5.0.66
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: 
Größe der Platine: 21 mm x 18.55 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

uBoard_III.Top = 16 = Kupfer oben L2   ( *.Top )
uBoard_III.Bot = 2 = Kupfer unten L1   ( *.Bot )
uBoard_III.Tool = Bohrerliste
uBoard_III.Drill = Durchkontaktierte Bohrungen
uBoard_III.Outline = 23 = Platinen-Umriss   ( *.Outline )
uBoard_III.StopTop = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.StopTop )
uBoard_III.StopBot = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.StopBot )
uBoard_III.PosiTop = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.PosiTop )
uBoard_III.PosiBot = 7 = Bestückungsdruck unten   ( *.PosiBot )
uBoard_III.PasteTop = 19 = Lötpaste oben   ( *.PasteTop )
uBoard_III.PasteBot = 5 = Lötpaste unten   ( *.PasteBot )
uBoard_III.Apr = TARGET 3001! Blendenliste
uBoard_III.Whl = Eagle kompatible Blendenliste


Achtung: Dünnste Bahn ist kleiner 0.150mm: (0.104 bei 3.052362 | 5.363538) auf Ebene 21
