CAM-Ausgabe für AktuellesProjekt pBoard_II.T3001
Ausgabe am 08. Jan 2014, 17:49h
AktuellesProjekt erzeugt mit TARGET 16.5.0.66 discover
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V16.5.0.66
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: 
Größe der Platine: 53.9 mm x 37 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

pBoard_II.Top = 16 = Kupfer oben L2   ( *.Top )
pBoard_II.Bot = 2 = Kupfer unten L1   ( *.Bot )
pBoard_II.Tool = Bohrerliste
pBoard_II.Drill = Durchkontaktierte Bohrungen
pBoard_II.Outline = 23 = Platinen-Umriss   ( *.Outline )
pBoard_II.StopTop = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.StopTop )
pBoard_II.StopBot = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.StopBot )
pBoard_II.PosiTop = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.PosiTop )
pBoard_II.PasteTop = 19 = Lötpaste oben   ( *.PasteTop )
pBoard_II.Apr = TARGET 3001! Blendenliste
pBoard_II.Whl = Eagle kompatible Blendenliste


Achtung: Dünnste Bahn ist kleiner 0.150mm: (0.104 bei -51.09575 | 17.785499) auf Ebene 21
